|  |  |
| --- | --- |
| 41 | COM- |
| 37 | ALM+ |
| 29 | SRV-ON |
| 21 | OA+ |
| 22 | OA- |
| 48 | OB+ |
| 49 | OB- |
| 23 | OC+ |
| 24 | OC- |
| 36 | ALM- |
| 14 | SPR/TRQR |
| 15 | GND |
| 7 | COM+ |
| 31 | A-CLR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | COM- |  |
| 11 | FAULT1 | 轴错误反馈输入 |
| 6 | EAN1\_NO | 轴使能信号常开输出 |
| 3 | CHA+ | 轴 A 通道输入正 |
| 16 | CHA- | 轴 A 通道输入负 |
| 4 | CHB+ | 轴 B 通道输入正 |
| 17 | CHB- | 轴 B 通道输入负 |
| 5 | CHC+ | 轴 C 通道输入正 |
| 18 | CHC- | 轴 C 通道输入负 |
|  |  |  |
| 20 | DAC+ | 轴模拟量输出正 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| OA+ | 21 |
| OB+ | 48 |
| OC+ | 23 |
| SRV-ON | 29 |
|  |  |
| GND(模拟信号地) | 15 |
|  |  |
|  |  |
| ALM+ | 37 |
| COM+ | 7 |
| COM- | 41 |
| ALM- | 36 |
|  |  |
| OA- | 22 |
| OB- | 49 |
| OC- | 24 |
|  |  |
| SPR/TROQ | 14 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

